放映素材の仕様チェックシート

さいたま新都心駅前大型映像装置で放映する素材（コンテンツ）の仕様について、下記の項目のすべての□にチェックし、提出をお願いいたします。

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 動画コンテンツの場合
 |  |
| データ形式(コンテナ) | ＭＰ４　MPEG-4 AVC形式(.mp4)　（音声：AAC） | □ |
| サイズ | １６：９（アスペクト比）　横1920ピクセル×縦1080ピクセルもしくは横1280ピクセル×縦720ピクセル | □ |
| ファイルサイズ | 放映秒数×1MB前後 | □ |
| ビットレート | 8M bps CBR　　（音声：128～256kbps） | □ |
| フレームレート | 29.97 fps | □ |
| 描写方式 | ノンインタレース方式 | □ |
| 音声 | ・ステレオ対応・音声入稿の基準となる音声の強さについては、　現行のテレビCM素材搬入基準で採用されているターゲットラウドネス値（目標とする平均ラウドネス値）-24LKFSとします。【参考】テレビCM素材搬入基準「音声レベル運用基準」の適用についてhttp://www.jaaa.ne.jp/wp-content/uploads/2012/04/705e4a578fad74eafd3fabe482b4e15d1.pdf | □ |
| ②　静止画コンテンツの場合 |  |
| データ形式 | JPEG形式 | □ |
| サイズ | １６：９（アスペクト比）横1920ピクセル×縦1080ピクセル  | □ |
| ファイルサイズ | 約1～2MB | □ |
| ビットの深さ | 24 | □ |
| 解像度 | 72dpi以上 | □ |
| カラーモード | RGB（Macで制作する場合、デフォルトがCMYKとなりますのでご注意ください） | □ |
| フレーム数 | 1 | □ |

＝注意事項＝

※動画については、上記仕様範囲内であっても再生時に高負荷となる場合があります。その際は協議の上、仕様修正の調整をお願いする場合があります。

申込人情報

(1)　業種

(2)　連絡先　　　所属　　　　　　　　　　　／担当者氏名

TEL　　（　　　）

E-mail