|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  点検項目  |  点検内容  |  点検方法  | 点検結果 | 措置年月日及び措置内容 |
|  水 源  | 水槽等  |  漏水等の有無  |  目視  |   |   |
|  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
| 水量・水状  |  水量（位）の適否  |  目視  |   |   |
|  障害となる浮遊物、沈殿物等の有無  |  目視  |   |   |
| 給水装置  |  腐食、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  機能の適否  |  作動確認  |   |   |
|  呼 水 装 置  | 呼水槽  |  漏水等の有無  |  目視  |   |   |
|  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  水量、水状の適否  |  目視  |   |   |
| バルブ  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  開閉状態及び機能の適否  |  手動確認  |   |   |
| 自動給水装置  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  機能の適否  |  作動確認  |   |   |
| 減水警報装置  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  機能の適否  |  作動確認  |   |   |
|   | 電動機  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  固定ボルト等のゆるみ、脱落 等の有無  |  目視又はハンマーテスト  |   |   |
|  軸受部、回転部等の給油状況 |  目視  |   |   |
|  機能の適否  |  作動確認  |   |   |
|  異音、異常振動、異常発熱等の有無  |  作動確認  |   |   |
| 内 燃 機 関  | 本体  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  固定ボルト等のゆるみ、脱落 等の有無  |  目視又はハンマーテスト  |   |   |
|  軸受部、回転部等の給油状況 |  目視  |   |   |
|  異音、異常振動、異常発熱等の有無  |  作動確認  |   |   |

水 噴 霧 消 火 設 備 点 検 表

別記１１－２

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加 圧 送 水 装 置 |  |  機能の適否  |  作動確認  |   |   |
| 燃料タンク  |  漏えいの有無  |  目視  |   |   |
|  腐食、変形等の有無  |  目視  |   |   |
|  量の適否  |  目視  |   |   |
|  バルブの開閉状態及び機能の適否  |  手動確認  |   |   |
| 潤滑油  |  著しい汚れ等の有無及び量の適否  |  目視  |   |   |
| 蓄電池  |  腐食、変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  電解液量の適否  |  目視  |   |   |
|  端子電圧の適否  |  電圧測定  |   |   |
| 動力伝達 装置  |  腐食、変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  機能の適否  |  作動確認  |   |   |
| 起動装置  |  腐食、変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  機能の適否  |  作動確認  |   |   |
|  回転数の適否  |  回転計の指針確認  |   |   |
| 冷却装置  | 冷却水の漏水の有無及び水量、水状の適否  |  目視  |   |   |
|  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  機能の適否  |  作動確認  |   |   |
| 給排気装置  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  周囲に可燃物等の有無  |  目視  |   |   |
|  機能の適否  |  作動確認  |   |   |
| ポンプ |  腐食、変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  固定ボルト等のゆるみ及び脱落等の有無  |  目視又はハンマーテスト  |   |   |
|  軸受部、回転部等の給油状況 |  目視  |   |   |
|  機能の適否  |  作動確認  |   |   |
|  著しい漏水の有無  |  作動確認  |   |   |
|  異音、異常振動、異常発熱等 の有無  |  作動確認  |   |   |
|  流量及び圧力の適否  |  目視  |   |   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  連成計等の指示状況  |  作動確認  |   |   |
| 起動装置  |  操作部周囲の障害物の有無  |  目視  |   |   |
|  標識の取付状況、損傷、汚損等の有無及び記載事項の適否 |  目視  |   |   |
|  機能の適否  |  作動確認  |   |   |
|  電 動 機 の 制 御 装 置  | 制御盤  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  操作管理上の支障の有無  |  目視  |   |   |
| 電源電圧  |  電圧の指示状況  |  目視  |   |   |
|  電源灯の点灯状況  |  目視  |   |   |
| スイッチ類  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  端子のゆるみ、脱落等の有無 |  目視  |   |   |
|  開閉状態  |  目視  |   |   |
|  機能の適否  |  作動確認  |   |   |
| ヒューズ類  |  損傷、溶断等の有無  |  目視  |   |   |
|  種類、容量の適否  |  目視  |   |   |
|  予備品の有無  |  目視  |   |   |
| 継電器  |  端子のゆるみ、脱落等の有無 |  目視  |   |   |
|  接点の焼損等の有無  |  目視  |   |   |
|  機能の適否  |  作動確認  |   |   |
| 結線接続  |  ゆるみ、脱落等の有無  |  目視  |   |   |
|  被覆の損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  配 管 等  | バルブ類（選択弁及び 一斉開放弁を含む。）  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  開閉状態及び機能の適否  |  手動確認  |   |   |
| ろ過装置  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  ろ過網の破損、異物の堆積等の有無  |  目視（取り外して行う。）  |   |   |
| 配管（可撓部を含む。）  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  塗装状況及び腐食の有無  |  目視  |   |   |
|  漏えいの有無  |  目視（放射試験の際確認）  |   |   |
|  ドレンピットの損傷等の有無 |  目視  |   |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噴霧ヘッド  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  取付け角度の適否  |  目視  |   |   |
|  機能の適否  |  作動確認  |   |   |
|  予 備 動 力 源  | 　　　　　自 家 発 電 設 備 （ 内 燃 機 関 を 含 む 。）  | 本体  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  固定ボルト等のゆるみ、脱落 等の有無  |  目視又はハンマーテスト  |   |   |
|  軸受部、回転部等の給油状況 |  目視  |   |   |
|  異音、異常振動、異常発熱等の有無  |  作動確認  |   |   |
|  絶縁抵抗値の適否  |  絶縁抵抗計による 測定  |   |   |
|  機能の適否  |  作動確認  |   |   |
| 燃料タンク  |  漏えいの有無  |  目視  |   |   |
|  腐食、変形等の有無  |  目視  |   |   |
|  量の適否  |  目視  |   |   |
|  バルブの開閉状態及び機能の適否  |  手動確認  |   |   |
| 潤滑油  |  著しい汚れ等の有無及び量の適否  |  目視  |   |   |
| 蓄電池  |  腐食、変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  電解液量の適否  |  目視  |   |   |
|  端子電圧の適否  |  電圧測定  |   |   |
| 冷却装置  |  冷却水の漏水の有無及び水 量、水状の適否  |  目視  |   |   |
|  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  機能の適否  |  作動確認  |   |   |
| 給排気装置  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  周囲に可燃物等の有無  |  目視  |   |   |
|  機能の適否  |  作動確認  |   |   |
| 蓄電池設備  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  端子ボルトのゆるみ等の有無 |  目視  |   |   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  電解液量の適否  |  目視  |   |   |
|  機能の適否  |  作動確認  |   |   |
| 起動装置  |  腐食、変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  操作部周囲の障害物の有無  |  目視  |   |   |
|  機能の適否  |  作動確認  |   |   |
| その他  |   |  |   |   |