|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検項目  | 点検内容  | 点検方法  | 点検結果 | 措置年月日及び措置内容 |
|  二 酸 化 炭 素 消 火 薬 剤 貯 蔵 容 器 等  | 消火薬剤貯蔵容器  |  設置状況の適否  |  目視  |   |   |
|  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
| 消火薬剤  |  量の適否  |  目視、重量計測等による確認  |   |   |
|  高 圧 式  | 容器弁  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  腐食（作動封板）の有無  |  目視  |   |   |
|  開閉状況の適否  |  目視  |   |   |
| 容器弁開放装置  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  腐食の有無  |  目視  |   |   |
|  機能の適否  |  作動確認  |   |   |
|  低 圧 式  | 安全装置  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  腐食の有無  |  目視  |   |   |
| 圧力警報装置  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  機能の適否  |  警報回路の確認  |   |   |
| 圧力計  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  指示状況の適否  |  目視  |   |   |
| 液面計  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
| 自動冷凍機  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  機能の適否  |  作動確認  |   |   |
| 放出弁  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  腐食の有無  |  目視  |   |   |
|  開閉状況の適否  |  目視  |   |   |
| 起動用ガス容器等 | 容器  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  ガス量の適否  |  重量計測等による 確認  |   |   |
|  容器弁  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  腐食（作動封板）の有無  |  目視  |   |   |
|  開閉状況の適否  |  目視  |   |   |

二酸化炭素消火設備点検表

別記１１－４

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | 容器弁開放装置  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  腐食の有無  |  目視  |   |   |
|  機能の適否  |  作動確認  |   |   |
| 操作管  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  腐食の有無  |  目視  |   |   |
| 選択弁  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  開閉状況及び機能の適否  |  作動確認  |   |   |
|  起 動 装 置  | 手動起動装置  |  操作部周囲の障害物の有無  |  目視  |   |   |
|  標識の取付状況、損傷、汚損等の有無及び記載事項の適否 |  目視  |   |  |
|  機能の適否  |  作動確認  |   |   |
| 自動起動装置  | 火災感知装置  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  感知障害の有無  |  目視  |   |   |
|  機能の適否  |  作動確認  |   |   |
| 自動・手動 切替装置  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  機能の適否  |  作動確認  |   |   |
| 警報装置  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  機能の適否  |  作動確認  |   |   |
| 圧力スイッチ  |  端子のゆるみ、脱落、損傷等 の有無  |  目視  |   |   |
|  機能の適否  |  作動確認  |   |   |
|  制 御 装 置 配 管 等  | 制御盤  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  操作管理上の支障の有無  |  目視  |   |   |
| 電源電圧  |  電圧の指示状況  |  目視  |   |   |
|  電源灯の点灯状況  |  目視  |   |   |
| スイッチ類  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  端子のゆるみ、脱落等の有無 |  目視  |   |   |
|  開閉状態  |  目視  |   |   |
|  機能の適否  |  作動確認  |   |   |
| ヒューズ類  |  損傷、溶断等の有無  |  目視  |   |   |
|  種類、容量の適否  |  目視  |   |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | 継電器  |  端子のゆるみ、脱落等の有無 |  目視  |   |   |
|  接点の焼損等の有無  |  目視  |   |   |
|  機能の適否  |  作動確認  |   |   |
| 結線接続  |  ゆるみ、脱落等の有無  |  目視  |   |   |
|  被覆の損傷等の有無  |  目視  |   |   |
| 配管  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  腐食の有無  |  目視  |   |   |
| 逆止弁  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  取付け方向の適否  |  目視  |   |   |
|  機能の適否  |  作動確認  |   |   |
| 破壊板・安全装置  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  腐食の有無  |  目視  |   |   |
| バルブ類  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  開閉状況の適否  |  手動確認  |   |   |
| 放出表示灯  |  損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  点灯の状況  |  目視  |   |   |
| 噴射ヘッド  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  腐食の有無  |  目視  |   |   |
| 移 動 式 ノ ズ ル 等  | ホース、ホースリー ル及びノズル  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  腐食の有無  |  目視  |   |   |
| ノズル開閉弁  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  機能の適否  |  作動確認  |   |   |
| 予備動力源  |  損傷の有無  |  目視  |   |   |
|  切替の適否  |  目視  |   |   |
|  容量の適否  |  目視  |   |   |
| その他  |   |   |   |  |