|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検項目  | 点検内容  | 点検方法  | 点検 結果  | 措置年月日及び措置内容 |
| 粉 末 消 火 薬 剤 貯 蔵 容 器 等 | 消火薬剤貯蔵容器  |  設置状況の適否  |  目視  |   |   |
|  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
| 消火薬剤  |  量の適否  |  重量計測等による 確認  |   |   |
| 蓄 圧 式  | 容器弁  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  腐食（作動封板）の有無  |  目視  |   |   |
|  開閉状況の適否  |  目視  |   |   |
| 容器弁開放装置  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  腐食の有無  |  目視  |   |   |
| 指示圧力計  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  指示状況の適否  |  目視  |   |   |
| 加 圧 式  | 放出弁  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  腐食の有無  |  目視  |   |   |
|  開閉状況の適否  |  目視  |   |   |
| 安全装置  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  腐食の有無  |  目視  |   |   |
| 定圧作動装  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
| 加 圧 用 ガ ス 容 器 等  | 容器  |  設置状況の適否  |  目視  |   |   |
|  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
| ガス量  |  量の適否（内圧力）  |  圧力計による。  |   |   |
| 容器弁  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  腐食（作動封板）の有無  |  目視  |   |   |
|  開閉状況の適否  |  目視  |   |   |
| 容器弁開放装置  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  腐食の有無  |  目視  |   |   |
|  機能の適否  |  作動確認  |   |   |
| 圧力調整器  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |

粉 末 消 火 設 備 点 検 表

別記１１－６

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  機能の適否  |  作動確認  |   |   |
| 起 動 用 ガ ス 容 器 等 | 容器  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  ガス量の適否  |  重量計測等による 確認  |   |   |
| 容器弁  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  腐食（作動封板）の有無  |  目視  |   |   |
|  開閉状況の適否  |  目視  |   |   |
| 容器弁開放装置  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  腐食の有無  |  目視  |   |   |
|  機能の適否  |  作動確認  |   |   |
| 操作管  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  腐食の有無  |  目視  |   |   |
| 選択弁  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  開閉状況及び機能の適否  |  作動確認  |   |   |
| 起 動 装 置 | 手動起動装置  |  操作部周囲の障害物の有無  |  目視  |   |   |
| 標の識の取付状況、損傷、汚損 等有無及び記載事項の適否  |  目視  |   |   |
|  機能の適否  |  作動確認  |   |   |
| 自 動 起 動 装 置  | 火災感知装置  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  感知障害の有無  |  目視  |   |   |
|  機能の適否  |  作動確認  |   |   |
| 自動・手動 切替装置  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  機能の適否  |  作動確認  |   |   |
| 警報装置  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  機能の適否  |  作動確認  |   |   |
| 圧力スイッチ  | 端子のゆるみ、脱落、損傷等 の無有 |  目視  |   |   |
|  機能の適否  |  作動確認  |   |   |
|   | 制御盤  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  操作管理上の支障の有無  |  目視  |   |   |
| 電源電圧  |  電圧の指示状況  |  目視  |   |   |
|  電源灯の点灯状況  |  目視  |   |   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 御 装 置 | スイッチ類  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  端子のゆるみ、脱落等の有無  |  目視  |   |   |
|  開閉状態  |  目視  |   |   |
|  機能の適否  |  作動確認  |   |   |
| ヒューズ類  |  損傷、溶断等の有無  |  目視  |   |   |
|  種類、容量の適否  |  目視  |   |   |
| 継電器  |  端子のゆるみ、脱落等の有無  |  目視  |   |   |
|  接点の焼損等の有無  |  目視  |   |   |
|  機能の適否  |  作動確認  |   |   |
| 結線接続  |  ゆるみ、脱落等の有無  |  目視  |   |   |
|  被覆の損傷等の有無  |  目視  |   |   |
| 配 管 等 | 配管  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  腐食の有無  |  目視  |   |   |
| 逆止弁  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  取付け方向の適否  |  目視  |   |   |
|  機能の適否  |  作動確認  |   |   |
| 破壊板・安全装置  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  腐食の有無  |  目視  |   |   |
| バルブ類  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  開閉状況の適否  |  手動確認  |   |   |
| 放出標示灯  |  損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  点灯の状況  |  目視  |   |   |
| 噴射ヘッド  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  腐食の有無  |  目視  |   |   |
| 移 動 式 ノ ズ ル 等  | ホース、ホースリール及びノズル  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  腐食の有無  |  目視  |   |   |
| ノズル開閉弁  |  変形、損傷等の有無  |  目視  |   |   |
|  機能の適否  |  作動確認  |   |   |
| 予備動力源  |  損傷の有無  |  目視  |   |   |
|  切替の適否  |  目視  |   |   |
|  容量の適否  |  目視  |   |   |
| その他  |   |   |   |   |