|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **水道管の撤去作業に関するお知らせ（石綿排出等作業　レベル３建材）**  大気汚染防止法、労働安全衛生法、石綿障害予防規則、さいたま市生活環境の保全に関する条例等に基づき、石綿含有建築材料の使用の有無について調査を行った結果、当現場では石綿が使用されていましたので、以下のとおり石綿排出等作業についてお知らせします。 | | | | | | | |
| 工 事 名 | | |  | | | | |
| 工事場所 | | |  | | | | |
| 事前調査終了年月日 | | | 年　　　月　　　日 | | 工　期 | 年　　月　　日　～　　　　年　　月　　日 | |
| 石綿排出等作業期間 | 年　　月　　日　～　　　　年　　月　　日 | |
| 事前調査方法  □書面調査（主な書面の名称：設計図書及び竣工図）  □現場での目視調査  □分析調査  □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | | |  | | |
| 事前調査結果の概要（**使用箇所、口径、管種、延長、**石綿含有とみなす場合は「みなし」と記載する）  ・地下埋設水道管、φ　　　、　　　、　　　ｍ  ・地下埋設水道管、φ　　　、　　　、　　　ｍ  ・地下埋設水道管、φ　　　、　　　、　　　ｍ  ・地下埋設水道管、φ　　　、　　　、　　　ｍ | | | | | | | |
| 石綿排出等作業の方法 | | | | | | | |
| 石綿含有成形板  （石綿セメント管） | | □原則切断等せず原形のまま取り外す　　□除去後、切断又は破砕しない　　□湿潤化　　□隔離養生  □[石綿を含む水を外部に排出する場合]あらかじめ排水中の石綿を分離する処理  □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | | | |
| 石綿のばく露防止措置及び飛散防止対策の概要  □関係者以外の立入禁止　　□保護具・保護衣の使用　　□作業場内の清掃　　□石綿含有建材の取り残しがないことの確認  □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | | | | | |
| 石綿作業主任者の氏名 | | | |  | | | その他必要な事項 |
| 発注者 | | | |  | | |
| 受注者 | 代表者氏名 | | |  | | |
| 住所及び連絡先 | | | TEL | | |
| 現場代理人氏名及び連絡先 | | | TEL | | |