様式第１１号（第１６条の４関係）

３　異常が軽微なもので緊急性がない場合は、異常の有無欄を「有」とし、改善の概要欄に「緊急性なし。○年○月○日までに是正。」と記入すること。

屋外広告物等点検報告書

令和　　年　　月　　日

　　（宛先）さいたま市長

報告者　住　　所

氏　　名

電話番号

（法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名）

|  |  |
| --- | --- |
| 現在の許可番号 | 　　　　　年　　月　　日付け　　　　　　第　　　　　　　号 |
| 表示・設置の場所 |  |
| 設置数 |  | 点検年月日 | 　　　　年　　月　　日 |
| 点　検　者 | 氏　　名 |  |
| 住　　所 |  |
| 電話番号 |  |
| 資格名称 |  |
| 点検箇所 | 点　　検　　項　　目 | 異常の有無 | 改善の概要 |
| 上部構造基礎部・ | １　上部構造全体の傾斜、ぐらつき | 有 | 無 |  |
| ２　基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱のぐらつき | 有 | 無 |  |
| ３　鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 | 有 | 無 |  |
| 支持部 | １　鉄骨接合部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間 | 有 | 無 |  |
| ２　鉄骨接合部（ボルト、ナット、ビス）の緩み、欠落 | 有 | 無 |  |
| 取付部 | １　アンカーボルト・取付部プレートの腐食・変形 | 有 | 無 |  |
| ２　溶接部の劣化、コーキングの劣化等 | 有 | 無 |  |
| ３　取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常 | 有 | 無 |  |
| 広告板 | １　表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス、欠落 | 有 | 無 |  |
| ２　側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損 | 有 | 無 |  |
| ３　広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり | 有 | 無 |  |
| 照明装置 | １　照明装置の不点灯、不発光 | 有 | 無 |  |
| ２　照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水 | 有 | 無 |  |
| ３　周辺機器の劣化、破損 | 有 | 無 |  |
| その他 | １　付属部材の腐食、破損 | 有 | 無 |  |
| ２　避雷針の腐食、損傷 | 有 | 無 |  |
| ３　その他点検した事項（　　　　　　　　　　　　） | 有 | 無 |  |

　●注意事項

１　広告物等の種類により、該当する点検箇所・点検項目が無い場合は、「異常の有無」欄に二重線を引くこと。

　２　報告者欄について、許可又は許可更新申請の添付資料として提出する場合、申請者の情報を記入すること。